**Техническое задание**

**на палатку «УСБ-56М»**

**ТУ 8789-008-62963111-2010**

Бескаркасная палатка «УСБ-56 М» (унифицированная санитарно – барачная палатка образца 56 года) используется для временного проживания личного состава в полевых условиях, а так же для работ, санитарных и хозяйственных нужд, организации функциональных подразделений, медицинских пунктов и т.п.

Палатка УСБ-56М может эксплуатироваться во всех природно-климатических зонах, при любых погодных условиях в диапазоне температур окружающего воздуха от - 40°С до + 50°С.

Палатка четырехскатная с гребнем и вертикальными стенками оборудована двумя входами с тамбурами, окнами на боковых стенах, дымоходными отверстиями.

Помещение палатки имеет прямоугольную форму. Вертикальные стенки поддерживаются с помощью боковых металлических стоек. Внутри палатки устанавливаются две высокие составные металлические стойки с гребнем, к которым крепится веревочный каркас, формирующий скаты крыши. Для растяжки тента применяются оттяжки, фиксирующиеся при помощи колов. Низ палатки крепится к земле приколышами.

Внешний тент палатки выполнен из парусины полульняной с противогнилостной и водоупорной пропиткой. Напольник палатки изготавливается из материала с ПВХ-покрытием и защищает низ палатки от преждевременного гниения и увеличивает срок использования палатки.

Внутренний тент палатки сделан из бязи отбеленной. В случае необходимости утепления палатки между тентами можно установить стенки утепления, входящие в комплект палатки. Они изготавливаются из полотна нетканого иглопробивного. Стенки навешиваются внахлест в районе тамбуров, что позволяет сохранять тепло в палатке, и крепятся к внешнему намету при помощи клевантов.

На торцевых стенах расположены два тамбура, которые устанавливаются с использованием боковых и тамбурных металлических стоек.

На боковых стенках палатки есть по шесть окон, оснащенных противомоскитными сетками, светозащитными шторками. Шторки можно закатать наверх и закрепить при помощи клевантов.

В палатке можно поставить две печки для обогрева, для этого в крыше предусмотрены два дымоходных отверстия.

Установка палатки возможна силами 4-6 человек за небольшой интервал времени.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Размеры**  |
| **по наружному намету** | **по внутреннему намету** |
| Длина, м | 9,76±0,05 | 9,6±0,05 |
| Ширина, м | 6,26±0,05 | 6,1±0,05 |
| Высота боковой стенки, м | 1,75±0,05 | 1,75±0,05 |
| Высота до гребня, м | 3,55±0,05 | 3,31±0,05 |
| Площадь пола палатки, кв. м. | - | 58,5±0,25 |
| Кубатура воздуха, куб.м | - | 140±0,5 |
| Масса палатки, кг  | 228,0 ± 22,0 |
| Вместимость палатки, чел  | 20-80 |
| Вид упаковки |  2 баула |
| Размер упаковочного чехла, м | 2,30х0,40х0,322,05х0,20х0,20  |

Допускаются отклонения общей массы палаток из-за колебания допусков массы первичных материалов, применяемых при изготовлении палаток.

**Основные материалы, используемые при изготовлении палатки:**

**Таблица 2**

| №п/п | Наименование материала |  | Назначение материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материал с ПВХ-покрытием  | ТУ 8729-094-00300179-2004 или ТУ 8729-077-00300179-2004 или ТУ ВУ 200048573.184-2010 | Для изготовления напольника, усилителей внешнего и внутреннего наметов |
|  | Парусина полульняная СКПВ  | арт. 11252 ГОСТ 15530-93  | Для изготовления наружного намёта |
|  | Полотно нетканое иглопробивное  | арт. 12-03-21М ТУ 8397-003-35241579-2013 | Для изготовления стенок отепления |
|  | Бязь отбеленная  | ГОСТ 29298-2005 | Для изготовления внутреннего намета |
|  | Парусина полульняная СКПВ  | арт. 11292 ГОСТ 15530-93 | Для изготовления упаковочных мешков и чехлов |
|  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Д=48х3,5 | ГОСТ 8734-75 | Для изготовления втулки центральной стойки |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Д=40х1,5  | ГОСТ 10704-91 | Для изготовления стоек, гребня и стаканов прибора для установки палатки |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Д=25х1,5 | Для изготовления боковых и тамбурных стоек  |
|  | Сталь угловая равнополочная 40ммх40ммх4мм  | ГОСТ 8509-93 | Для изготовления колов |
|  | Арматура стальная А-3 10 мм  | ГОСТ 5781-82 | Для изготовления приколышей |

Цвет ниток соответствует цвету материала.

Вместимость палатки: - 20-80 человек в зависимости от способа размещения.

Время развертывания (свертывания) палатки группой в количестве 4-6 человек составляет: летом – 30±5 минут, зимой – 40±5минут.

Комплектность:

В комплект палатки входят: внешний намет, внутренний намет, навесные стенки отепления, веревочные оттяжки, прибор для установки палатки (средняя стойка, гребень, боковые и тамбурные стойки), колы металлические, кувалда, одиночный комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).

Палатка имеет два входа с тамбурами, по шесть окон на боковых стенках, оснащенных противомоскитными сетками и светозащитными шторками. Противомоскитная сетка вварена в оконный проем; прозрачный пластик ПВХ закатывается в специальные клапана.

Сборка деталей при установке палаток осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.

Перечень запасных частей и принадлежностей, входящих в комплект ЗИП, (предназначенного для текущего ремонта палатки в течение установленного срока эксплуатации), приведен в таблице 3.

**Таблица 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование запасных частей, инструментов и принадлежностей | Количество запасных частей, инструментов и принадлежностей в комплекте | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материал внутреннего намета | 1м² (5 отрезов, размером 0,20м²) | Ремонт внутреннего намета |
|  | Материал внешнего намета | 1м² (5 отрезов, размером 0,20м²) | Ремонт внешнего намета |
|  | Материал стенки отепления | 1м² (5 отрезов, размером 0,20м²) | Ремонт стенок отепления |
|  | Нитки 86Л  | 20м | Ремонт наметов, упаковочных чехлов и пола |
|  | Клеванты полиэтиленовые | 5 шт. | Ремонт входа палатки |
|  | Иглы швейные ручные | 3 шт. | Ремонт наметов, упаковочных чехлов и пола |
|  | Оттяжка 3,5м d=6 мм  | 2 м | Ремонт петель для оттяжек и крепления внутреннего намета к каркасу |

Палатка упакована в баул с ручками, изготовленный из парусины полульняной ГОСТ 15530-90 арт.11292 с комбинированной противогнилостной пропиткой СКПВ.

**Ведомость комплектации палатки «УСТ-56М»**

**Таблица 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
|  | Намет внешний  | 1 |
|  | Намет внутренний  | 1 |
|  | Стенка отепления  | 2 |
|  | Стойка средняя (из двух частей) L=3500 | 2 |
|  | Гребень (из двух частей) 3400 мм | 1 |
|  | Стойка боковая L=1810мм | 18 |
|  | Стойка тамбурная L=1710мм | 4 |
|  | Кол | 18 |
|  | Приколыш | 36 |
|  | Лист дымоходный | 2 |
|  | Оттяжка с натяжителем L=3,5 м | 22 |
|  | Кувалда | 1 |
|  | Комплект ЗИП | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |

**План размещения в палатке «УСБ-56»**





